

植物工場用




http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/factory/pgl_title01.gif

**Panel Grow Light– 15W  
LED植物栽培照明**

使用 LED : 0.067W x225, PG LED(300mmx300mm)  
消費電力 : 15W～120 Watt  
入力電圧 : AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD : 80 µmol m-2s-1（光源下100mm）  
PPFD : 40 µmol m-2s-1（光源下500mm）  
LED波長 : 430nm～450nm, 630nm,660nm R, B, RB  
寿命 : Over 50,000 Hr  
照明角度 : 15 °, 45 °, 90°






http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/factory/pgl_title02.gif

**Line Light – 300mm,600mm, 1200mm 接続型  
LED植物栽培照明**

使用 LED : 2Watt, Hi-Power PG LED  
消費電力 : 25W(300mm), 50W(600mm), 100W(1,200mm)  
入力電圧 : AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD : 370 µmol m-2s-1（光源下100mm）  
パルス周期測定 : 400μs, Duty rate 50%  
LED波長 : 430nm,450nm,630nm,660nm(full Spectrum)  
寿命 : Over 50,000 Hr  
照明角度 : 60°, 90°, 120°,180°






http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/factory/pgl_title03.gif

**蛍光灯代替型 – 25W  
LED植物栽培照明**

ベースタイプ: G13 (1,200mm)  
使用 LED : 1 Watt Hi-power PG LED  
消費電力 : 25 Watt  
入力電圧 : AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD : 250 µmol m-2s-1（光源下100mm）  
LED波長 : 430nm～450nm, 630nm,660nm R, B, RB  
寿命 : Over 50,000 Hr  
照明角度 : 160 °





http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/factory/pgl_title04.gif

**E27(白熱灯の代替) – 3W  
  
LED キノコ栽培照明- LED grow light**

ベースタイプ: E27  
使用 LED: 0.067W x 45, Power PG LED  
消費電力: 3 Watt  
入力電圧: AC100～245V, 50/60Hz  
LED波長 : キノコの成長に必要な波長  
寿命: Over 35,000 Hr  
照明角度: 170 °

http://www.growlight.co.kr/jp/images/p_common_contentsbottom.gif